**УТВЕРЖДАЮ**

(руководитель учреждения, организации)

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

1.2. Адрес объекта:

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

- земельный участок общей площадью

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_ , капитального \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6.** Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) –

**1.7.** Юридический адрес организации (учреждения):

**1.8.** Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

**1.9.** Форма собственности (государственная, негосударственная)

**1.10**. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

**1.11.** Вышестоящая организация (наименование):

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**(по обслуживанию населения)**

**2.1.** Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

**2.2.** Виды оказываемых услуг:

**2.3.**Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно):

**2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

**2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске **(**К) - (да, нет);

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - (да, нет);

- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (да, нет);

- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (да, нет);

- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (да, нет)

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) ,

- вместимость 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1**. Расстояние до объекта от остановки транспорта

**3.2.2.** Время движения (пешком)

**3.2.3.** Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет; регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания** [**\***](#P1694)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Категория инвалидов**  **(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта**  **(формы обслуживания)**[**\***](#P1694) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  |
| 5 | с нарушениями слуха |  |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  |

\* Указывается один из вариантов:

**А** - доступность всех зон и помещений (универсальная); **Б** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; **ДУ** - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; **ВНД** - временно недоступно: доступность не организована.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) |  |  |  |

\***Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

**4. Управленческое решение**

**4.1**. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8. | **Все зоны и участки** |  |

\* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

**УТВЕРЖДАЮ**

**АКТ**

**обследования доступности для инвалидов общественного здания №\_\_\_**

**1.Вид деятельности:**

**2.Форма собственности объекта:**

**3.Размещение объекта:**

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  | | Единицы |  | Фактическая величина | Для МГН\* | |  |  |
| п/п | Элементы генплана | | измерения | Норматив |  | | Мероприятия,  ФОТО | Примечания |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Парковка для посетителей | | | | | | | |  |
|  | Наземная | | | | | | | |  |
|  | Расстояние до входа в здание | | м | не более 50 |  | К, О | |  | П.5.2.2. СП 59.13330.2016 |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | | % | 10 (но не менее 1 места) |  | К, О | |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | | м | 6х3,6 |  | К | |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике | |  | наличие |  | К | |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Подземная | | | | | | | |  |
|  | Расстояние до входа в здание | | м | не более 50 |  | К, О | |  | П.5.2.2. СП 59.13330.2016 |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | | % | 10 (но не менее 1 места) |  | К, О | |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | | м | 6х3,6 |  | К | |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике | |  | наличие |  | К | |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | | | |
|  | - ширина полосы движения  - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | м | | 2,0  Допустимо 1,2 |  | К |  | | П.5.1.7. СП 59.13330.2016 |
|  | -указатели направления движения |  | | **наличие** |  | К, О, Г |  | | П.5.1.3. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота бордюра | см | | **5** |  | С |  | | П.5.1.9. СП 59.13330.2016 |
|  | Съезды с тротуаров:  уклон  вблизи зданий и в затесненных местах |  | | **1:12**  **Допускается 1:10** |  |  |  | | П.5.1.10. СП 59.13330.2016 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):  расстояние до объекта информации, опасного участка;  ширина тактильной полосы | см | | 80  50-60 |  | С |  | | П.5.1.8. СП 59.13330.2016 |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на  территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| N на  плане | N  фото |
| Территория, прилегающая к зданию |  |  |  |  |

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вход 1 | | | | |  |  |
|  | Крыльцо / входная площадка | | | | |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее140x200  или 150х185 |  | К |  | П.6.1.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Поручни (ограждение) |  | наличие |  | К, О, С |  | П.6.1.2 СП 59.13330.2016 |
|  | Нескользкое покрытие |  | Наличие |  | Все категории |  | П. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
|  | Навес |  | Наличие |  | Все категории |  | П. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
|  | Лестница к входной площадке |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 |  | О,С |  | П.5.1.12. СП 59.13330.2016 |
|  | Высота ступени | см | от 12 до 15 |  | О,С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина проступи | см | от 35 до 40 |  | О,С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | О, С, Г |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц |  | С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 |  | С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие |  | С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  | О, С |  | П. 6.1.2 СП 59.13330.2016 |
|  | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 |  | О, С |  | П. 6.1.2 СП 118.13330.2016 |
|  | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 |  | О, С |  | ГОСТ Р 51261 |
|  | **Пандус** |  | наличие |  |  |  | П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина пандуса | см | от 90 до 100 |  | К |  | П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Параметры пандуса:  длина марша пандуса  уклон пандуса | см | Не более 900  Не круче от 1/12 (8%) до 1:20 (5%) |  | К |  | П. 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150х150 |  | К |  | П. 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Поручни с двух сторон: |  | Наличие |  | К,О |  | П.6.2.11 СП 59.13330.2016 |
|  | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) |  | К |  | П. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
|  | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 |  | К, О |  | П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | К,О,С |  | П. 6.2.10 СП 59.13330.2016 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  | наличие |  | С |  | П.6.2.8. СП 59.13330.2016 |
|  | **Наружный подъемник**: вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие |  | К |  | П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | **Тамбур** |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150  при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 |  | К |  | П.6.1.8. СП 59.13330.2016 |
|  | **Двери**: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90 |  | К |  | П.6.1.5. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 |  | К,О,С |  | П.6.1.5. СП 59.13330.2016 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие |  | С |  | П.6.1.6. СП 59.13330.2016 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 |  | С |  | П.6.1.6. СП 59.13330.2016 |
|  | Расположение маркировки на полотне двери | см | Не ниже 120  не выше 150 от земли |  | С |  | П.6.1.6. СП 59.13330.2016 |
|  | Вход 2 | | | | |  |  |
|  | Крыльцо / входная площадка | | | | |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее140x200  или 150х185 |  | К |  | П.6.1.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Поручни (ограждение) |  | наличие |  | К, О, С |  | П.6.1.2 СП 59.13330.2016 |
|  | Нескользкое покрытие |  | Наличие |  | Все категории |  | П. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
|  | Навес |  | Наличие |  | Все категории |  | П. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
|  | Лестница к входной площадке |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 |  | О,С |  | П.5.1.12. СП 59.13330.2016 |
|  | Высота ступени | см | от 12 до 15 |  | О,С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина проступи | см | от 35 до 40 |  | О,С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | О, С, Г |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц |  | С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 |  | С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие |  | С |  | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  | О, С |  | П. 6.1.2 СП 59.13330.2016 |
|  | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 |  | О, С |  | П. 6.1.2 СП 118.13330.2016 |
|  | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 |  | О, С |  | ГОСТ Р 51261 |
|  | **Пандус 2** |  | наличие |  |  |  | П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина пандуса | см | от 90 до 100 |  | К |  | П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Параметры пандуса:  длина марша пандуса  уклон пандуса | см | Не более 900  Не круче от 1/12 (8%) до 1:20 (5%) |  | К |  | П. 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150х150 |  | К |  | П. 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | Поручни с двух сторон: |  | Наличие |  | К,О |  | П.6.2.11 СП 59.13330.2016 |
|  | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) |  | К |  | П. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
|  | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 |  | К, О |  | П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | К,О,С |  | П. 6.2.10 СП 59.13330.2016 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  | наличие |  | С |  | П.6.2.8. СП 59.13330.2016 |
|  | **Наружный подъемник**: вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие |  | К |  | П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
|  | **Тамбур** |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150  при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 |  | К |  | П.6.1.8. СП 59.13330.2016 |
|  | **Двери**: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90 |  | К |  | П.6.1.5. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 |  | К,О,С |  | П.6.1.5. СП 59.13330.2016 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие |  | С |  | П.6.1.6. СП 59.13330.2016 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 |  | С |  | П.6.1.6. СП 59.13330.2016 |
|  | Расположение маркировки на полотне двери | см | Не ниже 120  не выше 150 от земли |  | С |  | П.6.1.6. СП 59.13330.2016 |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед  дверью) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| N на  плане | N  фото |
| Вход в здание |  |  |  |  |

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**

**(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холл 1 этажа основного входа |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:  в одном направлении  при встречном движении | см | не менее 150  не менее 180 |  | К |  | П.6.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 |  | К,О,С |  | П.6.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | Наличие |  | К, О |  | П.6.2.2. СП 59.13330.2016 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | **Выступ - не более чем на 10;**  **высота - от 70 до 210 от уровня пола.** |  | К,С |  | П.6.2.2. СП 59.13330.2016 |
|  | Холл 1 этажа второго входа |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:  в одном направлении  при встречном движении | см | не менее 150  не менее 180 |  | К |  | П.6.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 |  | К,О,С |  | П.6.2.1. СП 59.13330.2016 |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | Наличие |  | К, О |  | П.6.2.2. СП 59.13330.2016 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | **Выступ - не более чем на 10;**  **высота - от 70 до 210 от уровня пола.** |  | К,С |  | П.6.2.2. СП 59.13330.2016 |
|  | **Коридоры типовые для всех этажей** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:  в одном направлении  при встречном движении | см | не менее 150  не менее 180 |  | К,О,С |  | П.6.2.1.  СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | **Не менее 90** |  | К |  | 6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | **Коридоры и холлы**  **на этажах типовые** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:  в одном направлении  при встречном движении | см | не менее 150  не менее 180 |  | К,О,С |  | П.6.2.1.  СП 59.13330.2016 |
|  | **Пути эвакуации** |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | **наличие** |  | С |  | П.6.2.23. СП 59.13330.2016 |
|  | **Двери**: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90 |  | К |  | 6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 |  | К,О,С |  | 6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | -тамбур (габариты: глубина х ширина) | см | не менее 230х150  при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 |  | К |  | П.6.1.8. СП 59.13330.2016 |
|  | Лестницы межэтажные (в т.ч. эвакуационные) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 |  | К,О,С |  | 6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина лестничного марша:  для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.  для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей;  для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135  не менее 120  не менее 90 |  | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | О,С |  | П.6.2.8. СП 59.13330.2016 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов |  | С |  | П.6.2.8. СП 59.13330.2016 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие |  | С |  | П.6.2.8. СП 59.13330.2016 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  | О,С |  | П.6.2.11. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) |  | О,С |  | П.6.2.11. СП 59.13330.2016 |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) |  | О,С |  | П.6.2.8. СП 59.13330.2016 |
|  | - пандусы | см | не более 80  1:20 (5%)  1:10 (10%) |  | К,О |  |  |
|  | **Лифт** |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты кабины (глубина Х ширина) | см | 170 х150 |  | К |  | Раздел 5 ГОСТ Р 51631 -2008 |
|  | - ширина дверного проема | см | не менее 90 |  | К |  | П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008 |
|  | Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этажах |  | наличие |  | С,Г |  | П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008 |

**Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона  ожидания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или  подъемник) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны  безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| N на  плане | N  фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) |  |  |  |  |

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №помещений | Наименование элементов объекта | Еди­ницы изме­рения | Норматив | Фактичес­кая величина | Для  категорий  МГН\* | ФОТО | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | З |  |  |  |  |  |  |
|  | **Зона ресепш на входах** |  |  |  |  |  |  |
|  | высота размещения | см | 85-110 |  | К,О |  |  |
|  | **Кафе** |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90 |  | К |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 |  | К,О,С |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Площадь обеденного зала | кв.м. | Не менее 3 на 1 место |  | К, О,С |  | П.8.4.5 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина прохода около прилавка зоны раздачи | см | Не менее 90 |  | К,О,С |  | П.8.4.7 СП 59.13330.2016 |
|  | Высота стола (не менее одного) | см | 80-85 |  | К |  | П.8.1.7 СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина прохода между столами | см | 110-120 |  | К,О,С |  | П.8.1.7 СП 59.13330.2016 |
|  | - высота размещения оборудования  высота раковины  высота сушилки для рук | см | не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола |  | К,О,С |  |  |
|  | **Офисные помещения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери ширина в свету | см | не менее 90 |  | К,О |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | пороги | см | не более 1,4 |  | К,О |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 |  | К,О,С |  |  |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма  обслуживания  (офисные помещения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые комнаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прилавочная форма  обслуживания  (стойка охраны) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Форма обслуживания с  перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Кабина индивидуального  обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Зальная форма обслуживания (столовая) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации  (вид работы) |
| N на  плане | N  фото |
| Зона обслуживания инвалидов |  |  |  |  |

**5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  помещений | Наименование элементов объекта | Еди­ницы изме­рения | Норматив | Фактичес­кая величина | Для категорий МГН\* | ФОТО | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Туалетные комнаты оборудованы на каждом этаже, типовые.  Общее количество санузлов – 54 шт.  Из них санузлов для МГН – 16 штук.  Практически на каждом с/у для МГН расположен знак «Инвалид». |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общий санузел (М)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения  на высоте | см | Наличие  135 |  | К,О,С,Г |  | П.6.3.6.  СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 |  | К |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога | см | Не более  1,4 |  | К,О,С |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Раковина:  • высота раковины  • опорный поручень | см | 75-85 см  наличие |  |  |  | П. 6.3.3.СП 59.13330.2016 |
|  | Кабины:  • количество кабин  • ширина дверного проема |  | не менее 1 ед.  не менее 90 см |  | К,О |  | П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016 |
|  | габариты кабины уборной | см | Не менее 220х225 |  | К |  | П.6.3.3.  СП 59.13330.2016 |
|  | -опорные поручни |  | наличие |  | К, О |  | П.6.3.3.  СП 59.13330.2016 |
|  | **Общий санузел (Ж)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения  на высоте | см | Наличие  135 |  | К, О,С,Г |  | П.6.3.6. СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 |  | К |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога | см | Не более  1,4 |  | К,О,С |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Раковина:  • высота раковины  • опорный поручень | см | 75-85 см  наличие |  |  |  | П. 6.3.3., 6.4.2. СП 59.13330.2016 |
|  | Кабины:  • количество кабин  • ширина дверного проема |  | не менее 1 ед.  не менее 90 см |  | К,О |  | П.6.4.2. СП 59.13330.2016 |
|  | габариты кабины уборной | см | Не менее 220х225 |  | К |  | П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016 |
|  | -опорные поручни |  | наличие |  | К, О |  | 6.3.3. СП 59.13330.2016 |
|  | **Санузел для МГН** |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения  на высоте | см | Наличие  135 |  | К,О,С,Г |  | П.6.3.6.  СП 59.13330.2016 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 |  | К |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога | см | Не более  1,4 |  | К,О,С |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | Раковина:  • высота раковины  • высота сушилки для рук  • опорный поручень | см | 75-85 см  наличие |  |  |  | П. 6.3.3., 6.4.2. СП 59.13330.2016 |
|  | Кабины:  • количество кабин  • ширина дверного проема |  | не менее 1 ед.  не менее 90 см |  | К,О |  | П.6.4.2. СП 59.13330.2016 |
|  | габариты кабины уборной | см | Не менее 220х225 |  | К |  | П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016 |
|  | -опорные поручни |  | наличие |  | К, О |  | 6.3.3. СП 59.13330.2016 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | наличие |  |  |  | П.6.3.6. СП 59.13330.2016 |

**Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Душевые | нет |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| N на  плане | N  фото |
| Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помеще  ний | Наименование элементов объекта | Еди-  ницы  изме­рения | Норматив | Фактичес-  кая  величина | Для  категорий  МГН\* | ФОТО | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)** |  |  | наличие | С,У |  | 6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016 |
|  | **Визуальная информация на контрастном фоне** |  |  | наличие |  |  | 6.5.4 СП 59.13330.2016 |
|  | Размещение на высоте | см |  | наличие | К, С |  | П.6.5.4  СП 59.13330.2016 |
|  | Высота прописных букв | см |  | наличие | С |  | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
|  | **Указатели, пиктограммы:** |  |  | есть | все |  |  |
|  | Размещение на высоте | см |  | соответствует | К, С |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
|  | Размер пиктограммы:  рядом с входом в общественные здания и сооружения;  на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения\* | см |  | соответствует | Г,О,К |  | П. 4.5.1.4.  ГОСТ Р 52131 |
|  | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги,**  **выполненные шрифтом Брайля** |  |  | отсутствие | С |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
|  | -высота размещения | см |  | - | С |  | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)  Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  |  | отсутствие | С |  | П.7.1.8.  СП 59.13330.2016 |
|  | **Надписи и знаки для идентификации помещений\*** |  |  | - |  |  |  |
|  | -высота размещения | см |  | - | С,У |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
|  | **Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.** |  |  | Общая система пожарного оповещения | С,Г |  | П.6.5.6 СП 59.13330.2016 |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| N на  плане | N  фото |
| Системы информации на объекте |  |  |  |  |

**Примечание:**

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.**